## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: **LP.281.75.2019**

**Wymagania techniczne i technologiczne:**

1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie mogą posiadać wad ukrytych.
2. Produkty będące przedmiotem zamówienia winny spełniać wszelkie normy i posiadać atesty dopuszczające je do obrotu na rynku handlowym.
3. **Techniczne dane konstrukcyjne przekładni:**

Przekładnia  jest zaprojektowana do kolejowych silników prądu stałego

Moc godzinowa przekładni do 75 kW

Moment godzinowy przekładni do 560 Nm

Prędkość obrotowa silnika  1290 obr/min

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa silnika 3340 obr/min

Moment poślizgu na oś  10240 Nm

Maksymalny moment hamowania na oś 7950 Nm