**SPECYFIKACJA GRAFICZNA**

**dotycząca PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU – nośnik typu citylight 33,5 x 37 cm (CLP):**

1. Materiał przygotowany jako jeden kompletny plik w formacie TIFF, EPS, PDF, PSD, AI

2. Kolorystyka – CMYK, RGB

3. Fonty zamienione na krzywe

4. Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1

5. Rozdzielczość pliku 500 dpi Wymiary: obszar zadruku 33,5 x 37,0 cm + (spad 4mm) obszar do zamieszczania tekstu 31,5 x 35,0 cm

 6. plakatu typu citylight w miniaturze tekst powinien być oddalony o 10 mm od krawędzi plakatu z każdej strony.

 7.Wymagany jest plik z załączonym JPG poglądowym

**SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI**

**- wymogi dotyczące plakatów – nośnik typu citylight** **33,5 x 37 cm (CLP):**

1. Wymiary - 33,5 x 37 cm
2. Kolorystyka - CMYK/RGB – nadruk z przedniej strony
3. Papier - kreda dwustronnie powlekana - gramatura 150 – 170 g/m2

**SPECYFIKACJA GRAFICZNA**

**dotycząca PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU – nośnik typu citylight 90 x 30 cm (CLP):**

1.Materiał przygotowany jako jeden kompletny plik w formacie TIFF, EPS, PDF, PSD, AI

2.Kolorystyka – CMYK, RGB

3.Fonty zamienione na krzywe

4.Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1

5.Rozdzielczość pliku 360 dpi Wymiary: obszar zadruku 90,0 x 30,0 cm + (spad 4mm) obszar do zamieszczania tekstu 87,0 x 28,0 cm

6. Wymagany jest plik z załączonym JPG poglądowym

**SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI**

**- wymogi dotyczące plakatów – nośnik typu citylight 90 x 30 cm(CLP):**

1. Wymiary - 90 x 30 cm
2. Kolorystyka - CMYK/RGB – nadruk z przedniej strony
3. Papier - kreda dwustronnie powlekana - gramatura 150 – 170 g/m2

 **SPECYFIKACJA GRAFICZNA**

**dotycząca PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU – nośnik typu oparcia siedzisk A4 (CLP):**

1. Materiał przygotowany jako jeden kompletny plik w formacie TIFF, EPS, PDF, PSD, AI

2. Kolorystyka – CMYK, RGB

3. Fonty zamienione na krzywe

4. Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1

5. Rozdzielczość pliku 500 dpi Wymiary: obszar zadruku A4 + (spad 4mm) obszar do zamieszczania tekstu 19 x 27,7 cm

 6. plakatu typu citylight w miniaturze tekst powinien być oddalony o 20 mm od krawędzi plakatu z każdej strony.

 7.Wymagany jest plik z załączonym JPG poglądowym

**SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI**

**- wymogi dotyczące plakatów – nośnik typu citylight** A4 **cm (CLP):**

1. Wymiary - 21 x 29,7 cm
2. Kolorystyka - CMYK/RGB – nadruk z przedniej strony
3. Papier - kreda dwustronnie powlekana - gramatura 110 – 170 g/m2