***Wymagania techniczne i technologiczne:***

* 1. Wszystkie oferowane produkty (zadania 1-3):
     1. muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie mogą posiadać wad ukrytych oraz muszą być dopuszczone do obrotu krajowego i spełniać wymagania w zakresie jakości i określonych gatunków materiałów.
     2. muszą być wykonane zgodnie z rysunkami / szkicami załączonymi do SIWZ (załączniki nr 7.1 do 7.22) oraz z materiałów wyszczególnionych w pkt. I. 2 SIWZ.
  2. Nie dopuszcza się oferowania szczotek (zadania nr 1 i 2) wykonanych z materiałów zamiennych.
  3. Oferowane przez Wykonawcę szczotki (zadania nr 1 i 2) muszą ściśle odpowiadać opisom poszczególnych pozycji, zawartych w tabelach w punkcie I.2 SIWZ.
  4. Oferowane przez Wykonawcę ślizgi (zadanie nr 3) muszą:
     1. być wykonane zgodnie z normą nr PN-K-92005,
     2. muszą umożliwiać zastosowanie dedykowanych do nich zakończeń ślizgu.
  5. Dopuszcza się wykonanie ślizgów (zadanie nr 3) z materiałów zamiennych, równoważnych do CY280.