## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy**: LP.281.21.2019**

**Wymagania techniczne i technologiczne**

* 1. Przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych i właściwości użytkowych;
	2. Zastosowane metody i technologia muszą odpowiadać aktualnemu poziomowi techniki warsztatowej;
	3. Wykonawca ma posiadać niezbędne wyposażenie do wykonania napraw (regeneracji) części będących przedmiotem postępowania;
	4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania daty wykonania regeneracji i cech Wykonawcy, oznakowanie ma być trwałe, czytelne i niedające się usunąć podczas eksploatacji.
	5. Usługa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i z zasadami wiedzy technicznej tak, aby zostały przywrócone początkowe parametry techniczne przedmiotu postępowania i zgodne z technologią ich producenta.
	6. Nadajnik po naprawie musi mieć wymienione osłony z tworzywa sztucznego na osłony wykonane
	z aluminium i malowane w kolorze nadajnika. Dla modeli NP03 wymianie podlegały by osłony z przodu i tyłu urządzenia, a dla wersji NP06 tylko z przodu.