*Załącznik nr 1 do SIWZ*

Znak sprawy: **LZ-281-135/17**

***Wymagania techniczne i technologiczne***

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę opończe mają:

* 1. być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie posiadają wad ukrytych,
	2. być oryginalnymi produktami producenta Hübner GmbH,
	3. kolor opończy – szary,
	4. być wykonane zgodnie z rysunkami stanowiącymi załączniki nr 7 i nr 8 do SIWZ,
	5. posiadać wyniki z badań dotyczących wymagań bezpieczeństwa pożarowego materiałów stosowanych w taborze kolejowym dla zastosowanego materiału (opończy), przeprowadzonych przez uprawnioną instytucję lub zaświadczenia o dopuszczeniu zastosowanego materiału (opończy) do produkcji elementów zabudowy do stosowania w wagonach tramwajowych, wystawione przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie lub inną uprawnioną instytucję.