**Wymagania techniczne i technologiczne:**

1. Regeneracja
2. Usługa regeneracji poz. 4 i 5 w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) polega na przywróceniu pierwotnych parametrów technicznych i właściwości użytkowych regenerowanych części zgodnie z technologią stosowaną przez producenta części.
3. Zastosowane przy świadczeniu usługi metody i technologie powinny odpowiadać najlepszej wiedzy technicznej oraz aktualnemu poziomowi techniki warsztatowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne środki techniczne (sprzęt, wyposażenie itp.) oraz zapewnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach do należytego wykonania usług. Usługi będą wykonywane w warsztatach Wykonawcy.
5. Regeneracja komutatora (pozycja 4 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) polega na wymianie wieńca i izolacji na nowe.
6. Regeneracja uzwojenia kompensacyjnego (pozycja 5 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) polega na jego wymianie.

ll. Dostawa

1. Przedmiot zamówienia poz. 1, 2 i 3 w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) dostarczany przez Wykonawcę jest fabrycznie nowy, dobrej jakości   
   i nieuszkodzony. Przedmiot nie posiada wad ukrytych, spełnia, parametry   
   i właściwości techniczne określone przez producenta silników oraz jest zgodny   
   z wymaganiami obowiązujących norm.